**工艺流程**

**冷却器：下料→卷板→纵缝焊接→法兰对接→法兰焊接→组装→试压→入库**

**防护罩：下料→车床→钻床→套管焊接→精车→组装→检验→入库 梯子平台组件：下料→骨架焊接→组装→去毛刺→检验→入库**