**产品工艺流程图**

1）**流程：**

原材料检测→混料→除湿干燥→上料→热熔挤塑→真空定径→冷却

→喷码→无屑切割→产品检测→包装→入成品库

**2）工艺图**

混料

除湿干燥

上料

原材料检测

热熔挤塑

真空定径

冷却

喷码

入成品库

包装

产品检测

无屑切割