成都俊马密封科技股份有限公司

主要污染源汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源名称 | 产生环节 | 主要污染因子 | 排放浓度及排放量 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| 1 | 噪声 | 设备运转 | 噪声 | 60-75dB |  |  |  |
| 2 | 废气 | 蒸汽锅炉 | 烟尘,NOx, So2 | 烟尘0.091t/a, NOx 0.553t/a, So2 0.189t/a | 达标后排放 | 大气 |  |
| 3 | 锅炉房废水 | 蒸汽锅炉 | 脱盐废水，定期排水 | 脱盐废水 0.8m3/d. 定期排水 1.6m3/d | 属清下水，达标后排放 | 园区污水管网 |  |
| 4 | 生活污水 | 清洁和生活 | COD,BOD5,SS | COD 小于或等于2.04kg/d. BOD5小于或等于1.09kg/d. SS小于或等于0.68kg/d | 经沉渣预处理池达标后排放 | 园区污水管网 |  |
| 5 | 固废（乳胶桶） | 混料工序 |  | 2t/a | 委托第三方处置 | 委托第三方处置 |  |
| 6 | 固废（棉纱.手套） | 机修和各车间 |  | 0.5t/a | 委托第三方处置 | 委托第三方处置 |  |
| 7 | 生活垃圾和沉渣 |  |  | 6t/a | 环卫部门清运 | 环卫部门清运 |  |
| 8 | 不合格产品和边角料 |  |  | 45t/a | 碎浆处理 | 回用于生产，不外排 |  |
| 9 | 生产废水 | 碎浆工段，分散工段，抄取工艺设备 | COD，SS | 58t/d | 经污水处理站处理后达标排放 | 外排至市政管网 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |