**江苏菲斯特滤料有限公司**

**生产工艺流程图**

1、针刺毡加工：

喂料-->梳理-->成网-->针刺▲-->烧毛轧光★-->放卷-->浸渍★-->烘干-->成卷-->成品缝制--成品检验

2、布袋加工：

领料-->裁剪-->制作-->检验-->包装

注：▲表示关键过程；★表示特殊过程