**江苏苏龙环保科技有限公司**

**1、建筑防水卷材生产工艺流程图**

备料 混料 上料 加热 挤出 压延

▲ ★

切边 自检 计长 收卷 检验 包装

磅检 标识 入库

注：▲表示关键过程；★表示特殊过程。

2、**负压风筒生产流程**：

裁剪

热合

缝纫

上圈、上扣

检验

包装

入库

▲ ★ ▲

注：▲表示关键过程；★表示特殊过程

3、**无缝正压风筒生产流程**：

上圈

入库

包装

检验

裁剪

▲

注：▲表示关键过程；

**4、塑料涂覆布销售流程图**

顾客需求信息—签订合同或订单—备案—采购—检验—运输—交付—结算—售后服务。

注：销售服务过程为特殊过程。