**江苏欧仕达润滑油有限公司**

**生产工艺流程图**

**工艺流程图**

1. 油性润滑冷却液：

升温90℃ 升温120℃ 降温100℃ 升温70℃

加料搅拌

加料搅拌

加料搅拌

搅拌

配料

▲

入库

过滤包装

检验