受理编号：1192-2021

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 抽油杆保护器旋套轴外径尺寸测量过程 | 被测参数要求(含公差) | Φ12±0.009㎜ |
| 被测参数要求识别依据文件 | CYG-01抽油杆保护器旋套轴外径 |
| 计量要求导出方法（可另附）1.最大允许误差：测量参数公差范围T：0.018㎜△允≤T×1/3=0.018\*1/3=0.006㎜（1/3原则）；2.测量设备校准不确定度推导： =0.006/3=0.002㎜。法律法规要求：1.最大允差或精度等级：测量设备最大允许误差±0.004㎜；2.测量范围：Φ（11.991-12.009）㎜，选取高于直接控制限要求值的1/3原则，测量设备测量范围选取(0~25)㎜外径千分尺。 |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 主要计量特性(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 外径千分尺HYL-006 | (0~25)㎜ | ±0.004㎜ | HFJL2012CZ10028 | 2020.12.10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录1、测量范围：测量过程实际配备的测量设备的测量范围(0~25)㎜＞导出计量要求的测量范围Φ（17.9865~18.0135）㎜。2、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的最大允差：±0.004㎜＜导出计量要求的最大允差0.006㎜；3、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的测量不确定度*U*=0.0012㎜，*k*=2＜导出计量要求的测量不确定度*U*=0.002㎜，*k*=2。验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字： C:/Users/A/AppData/Local/Temp/picturecompress_20211123164849/output_1.jpgoutput_1 验证日期： 2021年11月20 日 |
| 审核记录：1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。
2. 计量要求导出方法正确。
3. 测量设备的配备满足计量要求。
4. 测量设备检定/校准合格。
5. 测量设备验证正确。

审核员签名：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1**企业代表签字：C:/Users/A/AppData/Local/Temp/picturecompress_20211123164849/output_1.jpgoutput_1 审核日期： 2021 年 11 月24 日 |