观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **定兴县永巨水泥制品有限公司** | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS****□50430****□EMS****□OHSMS☑EnMS****□**FSMS **□**HACCP  **■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | 根据取水许可证要求，公司年取水量不超过1860吨，但企业提供的新鲜水数据3-10月份用水量为17144吨，超过取水要求，企业应制定切实可行的措施降低取水量。以满足政府要求。 | | 下册审核时重点关注 |
| **2** | 建议增加生产过程的电量计量表。根据GB36888-2018标准要求，二级（进出主要次级用能单位）的电表和水表应配备，配备要求满足GB17167的标准 | | 下册审核时重点关注 |
| **3** | 建议企业对功率较大的设备如双卧轴搅拌机、三相异步电动机的运行效率实施关注，确保设备高效运行。 | | 下册审核时重点关注 |
| **4** | 企业在未来制定能源绩效参数和能源目标时应考虑生产综合能耗。 | | 下册审核时重点关注 |
| 5 | 查阅财务部能源目标指标，建议将ES目标指标修改为“确保能源、环境和职业健康安全管理资金100%及时、足额到位” | | 已整改 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |