**测量设备溯源抽查表**

编号：0112-2019-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 苏州海宏水泥制品有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 技术部 | 万能材料试验机 | SY001 | WE-300B | 1级 | 试验机检定装置（100kN~2MN）MPE：±0.3% | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.10.27 | √ |
| 技术部 | 混凝土贯入阻力仪 | SY035 | HG-80A | 1级 | 标准测力仪0.1级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.10.27 | √ |
| 技术部 | 电子天平 | SY017 | FA2004 | Ⅰ级 | 天平检定装置砝码1mg-500g，E2等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.10.27 | √ |
| 技术部 | 水泥（砼）恒温标准养护箱 | SY032 | SHBY-40B | 温度：±1℃、湿度：±10%RH | 温湿度自动校准系统温度：*U*=（0.08~0.12）℃，*k*=2；湿度：*U*=1.7%RH，*k*=2 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.10.27 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 20120153 | SCS-100t | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.10.27 | √ |
| 技术部 | 水泥细度负压筛析仪 | SY031 | FSY-150A | ±1% | 数字式压力计0.05级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.10.27 | √ |
| 技术部 | 压力泌水仪 | SY036 | SY-2 | ±1% | 精密压力表0.4级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.10.27 | √ |
| 技术部 | 混凝土含气量测定仪 | SY037 | GQC-1 | ±1% | 精密压力表0.4级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.10.27 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托苏州市吴江区检验检测中心等机构检定/校准，检定/校准证书由技术部保存。共抽查8件，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 77f92755a28f1f47433b09bd5c0851e审核日期：2021年 11 月26 日~ 11月 26 日 审核员签字： 袁菊电子签名 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。