**测量设备溯源抽查表**

编号：0195-2020-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 水务运行部 | 超声流量计 | 1262304300166 | SCL-76/DN400 | 0.5级 | 水流量标准装置：*U*r=0.05%，k=2 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.8.26 | √ |
| 电气仪表中心 | 有毒气体探测器（H2S） | AT-00301 | TS4000C-Ⅱ | 示值误差：1% | 硫化氢气体检测仪检定装置：*U*r=2.8%，k=2 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.6.16 | √ |
| 检验计量中心 | 活塞压力计 | N0604 | （1～60）MPa | 0.05级 | 活塞式压力计标准装置：0.02级 | 河北省计量监督检测研究院 | 2020.7.8 | √ |
| 检验计量中心 | 可燃气体探测器 | 6549085 | S104 | 示值误差：1%FS | 可燃气体检测报警器检定装置：（0～100）%LEL：*U*r=0.8%FS，k=2 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.7.7 | √ |
| 物采中心 | 电子台秤 | B525086020 | TSC-600 | 级 | 非自动衡器检定装置：M1等级 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.5.17 | √ |
| 检验计量中心 | 熔融指数仪 | 24614 | MF30 | 230℃温度上下偏差的不确定度：*U*r=0.2℃，k=2 | 自校式铂电阻数字测温仪：*U*r=0.04℃，k=2 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.6.3 | √ |
| 储运运行部 | 电子汽车衡 | Q00793-6ER | SCS-100 | 级 | 非自动衡器检定装置：M1等级 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.10.13 | √ |
| 储运运行部 | 质量流量计 | 13059794 | CMF200 | 0.2级 | 车载流量标准装置：*U*r=0.05%，k=2 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.8.9 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）企业建立了7项计量标准开展内部检定，其他测量设备送具备检定资质的河北省计量监督检测研究院进行检定/校准，远程抽查了8台测量设备，检定/校准满足溯源要求。 |
| 审核日期：2021年12月13日~12月15日 微信图片_20211016124632审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。