编号：1237-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 精嘉阀门集团有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质保部 | 游标卡尺 | 1702372624 | 0~150mm’ | ±0.03mm | 量块（10~291.8）mm5等 | 上海市嘉定区计量质量检验检测所 | 2021.04.25 | √ |
| 质保部 | 扭矩扳子 | 0610043 | 60~300Nm | 5级 ±5% | 扭矩扳子检定仪（30~3000）NM 0.3级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2021.12.07 | √ |
| 质保部 | 内径千分尺 | 812035 | 50~600mm | ±4~±90μm | 测长机  ±（1.2+L/300）μm | 上海市计量测试技术研究院 | 2021.12.07 | √ |
| 质保部 | 电动布洛维硬度计 | 512/J-008 | HBRV-187.5 | MPEV1.5HRC | 标准里氏硬度块427HV30 1.4% | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2021.05.17 | √ |
| 质保部 | 超声波测厚仪 | 10410410 | TT100 | k=2 | 测厚试块0~75mm U=0.002mm | 上海市计量测试技术研究院 | 2021.12.07 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 19030216 | Y-100（0~10）MPa | 1.6级 | 精密压力表YB-150（0~10）MPa 0.4 级 | 上海市嘉定区计量质量检验检测所 | 2021.11.28 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 20210425528 | Y-100（0~6）MPa | 1.6级 | 精密压力表YB-150（0~6）MPa 0.4 级 | 上海市嘉定区计量质量检验检测所 | 2021.11.28 | √ |
| 质保部 | 缺口投影仪 | 20243 | CST-50 | U=2μm K=2 | 三等标准金属线纹尺 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.05.20 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备全部委托上海市嘉定区计量质量检验检测所，上海希贝计量校准技术有限公司，上海市计量测试技术研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由质保部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021 年12 月 15 日~ 12 月 16 日  审核员签字： 微信图片_20201220112530 部门代表签字： 匡士标 | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。