编号：0265-2020-2021

 **测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 阀杆直径测量过程 | 企业部门 | 质管部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 105-0.123-0.036mm | 测量过程计量要求 | 最大允许误差 | 0.029mm |
| 公差T | 0.087mm | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | / | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 校准不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 1.外径千分尺 | （100～125）mm |  | ±5μm | 分辨力1μm |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | G/FLG-1307-2019 | 满足 |
| 测量方法编号 | 《 HD/QT-13》 | 满足 |
| 环境条件 | 温度：常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 唐士龙，培训后上岗。 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 见附件 | 满足 |
| 有效性确认方法 | 见附件 | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 见附件 | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | 见附件 | 满足 |
| 综合评价 | 1.. 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

****审核日期： 2022年1月19日 审核员： 企业部门代表：