**西安石油大佳润实业有限公司**

**压裂封隔器耐压测试过程比对记录**

压力表1和压力表2: 检定日期：2021.12.15检定状态：符合0.4级。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 测量过程名称 | 压力表1 | 压力表2 | 误差  ±0.016(MPa) | 耐压测试  （压力保持2分钟） | 结 论 | 监视人员 |
| 2021.5.23 | 耐压测试 | 40.5MPa | 40.6MPa | -0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2021.6.15 | 耐压测试 | 40.6MPa | 40.5MPa | 0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2021.7.28 | 耐压测试 | 40.7MPa | 40.6MPa | 0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2021.8.08 | 耐压测试 | 40.5MPa | 40.6MPa | -0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2021.9.24 | 耐压测试 | 40.5MPa | 40.6MPa | -0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2021.10.09 | 耐压测试 | 40.4MPa | 40.4MPa | 0.0 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2021.11.16 | 耐压测试 | 40.7MPa | 40.6MPa | 0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2021.12.18 | 耐压测试 | 40.5MPa | 40.6MPa | -0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2022.1.20 | 耐压测试 | 40.3MPa | 40.4MPa | -0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |