**测量设备溯源抽查表**

编号：0062-2020-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏如东金友机械有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检科 | 游标卡尺 | E23258 | 0-150mm | ±0.03mm | 检定游标量具标准器组 5等 | 如东县综合检验检测中心 | 2022年3月5日 | √ |
| 质检科 | 千分尺 | 151170055 | 0-25mm | ±4μm | 检定测微量具标准器组 5等 | 如东县综合检验检测中心 | 2022年3月5日 | √ |
| 质检科 | 内径量表 | 22615 | （10-18）mm | ±15μm | 检定测微量具标准器组 U=0.001mm | 如东县综合检验检测中心 | 2022年3月5日 | √ |
| 生产科 | 测力传感器 | 10925 | BK-60-6000kg | 1级 | 材料试验机检定装置 0.3级 | 如东县综合检验检测中心 | 2022年3月5日 | √ |
| 生产科 | 超声波探伤仪 | 81187 | CUD2080 | 水平线性误差 ±2% | 超声探伤仪检定装置 ±0.5% | 如东县综合检验检测中心 | 2022年3月5日 | √ |
| 质检科 | 洛氏硬度计 | 2315 | FH1-01 | ±1.5HRC | 二等洛氏硬度标准装置 ±0.6% | 如东县综合检验检测中心 | 2022年3月5日 | √ |
| 生产科 | 台秤 | 503 | TGT-500 | Ⅲ级 | 衡器检定装置  M1等级 | 如东县综合检验检测中心 | 2022年3月5日 | √ |
| 生产科 | 压力表 | 14G31385 | Y1000-40MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.25级 | 如东县综合检验检测中心 | 2022年3月5日 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，公司测量设备全部委托如东县综合检验检测中心进行检定/校准，校准/检定证书由质检科保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022 年 3 月 18 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。