**测量设备溯源抽查表**

编号：0240-2019-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江奥士家具有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 钢直尺 | ATJJ-01 | 0-500mm | ±0.15mm | 标准金属线纹尺  三等 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.07.13 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | 130721505 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.25级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.12.31 | √ |
| 质检部 | 感应式  木材水分仪 | ATJJ-03 | AS981 | ±1% | 分析天平Ⅰ级  直流稳压电源DCV/DCA Urel=0.1% k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.07.13 | √ |
| 生产部 | 游标塞尺 | J002 | (1-15)mm | U=15μm k=2 | 工具显微镜  U=2μm k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.04.27 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | SY77215302 | 0-150mm | ±0.03mm | 量块 五等 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022.01.10 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | H00228104 | 0-5m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺  U=5μm+5Ln k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022.01.10 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | D30074405456 | ACS-D110 | Ⅲ级 | 砝码F1级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.12.31 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳新广行检测技术有限公司校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022 年03 月28 日~03 月29 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。