编号：0088-2020-2022

 **测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 苯磺顺阿曲库铵水分检测 | 企业部门 | 质量管理部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 水分含量≤3.5% | 测量过程计量要求 | 最大允许误差 | ±0.92% |
| 公差T | 允许不确定度 | 0.61% |
| 其他要求 | / | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 校准不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
| 1. 水分/电位滴定仪
 | 0%-10% | Ur=5%(k=2) | ⊿r=1.8% | / |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 |  DYZL·SMP·1012·J09-01 | 是 |
| 测量方法编号 | 《苯磺顺阿曲库铵质量标准及检验操作规程》 | 是 |
| 环境条件 | 温度：(10-30)℃ ，相对湿度：≤75%RH | 是 |
| 操作人员姓名 | 徐伟（有化验检验员证书1558000000315737） | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | 有 | 是 |
| 有效性确认方法 | 有 | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 有 | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | 有 | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5.测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期： 2022年04月26日 审核员： 企业部门代表：