编号：0331-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 才子服饰股份有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 产品事业部（供应链中心） | 耐液体静压力测试仪 | 2112121 | ZKHW-155 | *U*=0.0001kPa*k*=2 | 数字压力校验仪 | 广东省科学院电子电器研究所 | 2021.12.2 | √ |
| 产品事业部（供应链中心） | 钢卷尺 | 001 | 2m | ±0.02% | 钢卷尺标准装置MPE:±(0.03+0.03*L*)㎜ | 莆田市计量所 | 2022.3.30 | √ |
| 产品事业部（供应链中心） | 汗渍色牢度仪 | J11006831 | YG631 | *U*=0.02N*k*=2 | 染色外观类纺织专用仪器检定装置温度MPE:(0.1R+0.2℃)压重MPE:*U*rel=0.2%*k*=2尺寸MPE:±0.04㎜，转速：0.5级 | 福建省纤维检验中心 | 2022.1.10 | √ |
| 产品事业部（供应链中心） | 落锤撕裂仪 | 10641 | YGB033A | 切口长度*U*=0.04㎜*k*=2力值校准:*U*rel=0.4%*k*=2 | 纺织专用强力机检定装置*U*rel=（0.1-0.3）% *k*=2 | 福建省纤维检验中心 | 2022.1.10 | √ |
| 产品事业部（供应链中心） | 电子天平 | 2061623 | LO-3003 | Ⅱ级 | 天平检定装置 | 福建省纤维检验中心 | 2022.1.10 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**（未）**建最高计量标准项，测量设备由行政中心和产品事业部（供应链中心）负责组织溯源。公司测量设备全部委托广东省科学院电子电器研究所、福建省纤维检验中心、莆田市计量所等机构检定/校准，校准/检定证书由产品事业部（供应链中心）保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022 年4 月28 日~ 4月29 日 审核员签字： 微信图片_20210129163202 部门代表签字： C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Temp\WeChat Files\ee19cd9631418a2d0dca9eda81ff899.jpg |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。