**测量设备溯源抽查表**

编号：0344-2021-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 欧冠阀门科技有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 内孔尺 | 202122 | （0-300）mm | ±0.04mm | 25块组量块  4等 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2022.04.25 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 97008 | （25-50）mm | ±0.004mm | 20块组量块  4等 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2022.04.25 | √ |
| 生产部 | 内径千分尺 | 60164 | （100-1200）mm | ±0.016mm | 量块4等 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2022.04.25 | √ |
| 质量  管理部 | 超声波  测厚仪 | AH12080200 | GM100 | H≤10mm  0.1mm  ±(1%H+0.1)mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.04.20 | √ |
| 质量  管理部 | 红外线  测温仪 | H011 | AR862A | ±2.0℃ | 铂电阻温度计  ±0.1% ℃ | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2022.04.20 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 501457111 | （0-4.0）MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2021.12.02 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | Y901059063 | 0-40MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2021.12.02 | √ |
| 质量  管理部 | 万能拉伸  试验机 | 1205 | WEW-600 | ±1% | 标准测力仪  MPE=±0.3% | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.04.20 | √ |
| 质量  管理部 | 涂层测厚仪 | T347835 | JJGO-1500 | ±(3%H+1) μm | 测厚仪标准片  U =1.0μm，k=2 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2021.06.01 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳汇科计量检测技术有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022 年 05 月07 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。