编号：0244-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西铜业股份有限公司（德兴铜矿） | 审核员 | 吴勇强 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 精尾综合厂 | 电磁流量计 | 84697-1003 | IFS-4000 | *Urel=1.5* | *U=0.2%* | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2019/4/17 | √ |
| 精尾综合厂 | 电子天平 | 0700655497 | JA21002 | Ⅱ级 | F2等 | 江铜集团计量检测中心 | 2019/6/18 | √ |
| 泗洲选矿厂 | 压力表 | 1309209258 | （0-25）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 2019/9/27 | √ |
| 泗洲选矿厂 | 压力表 | 36299816 | （0-1）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 2019/9/27 | √ |
| 采矿场 | 扭力扳手 | 1001604025 | QD2N100 | 10级 | 0.3级 | 江西省计量测试研究院 | 2018/12/27 | √ |
| 德铜检化 | 压力表 | 88.3.652 | （0-0.4）MPa | 0.4级 | 0.05级 | 省计量院 | 2019/8/13 | √ |
| 德铜检化 | 量块 | 6050 | （125-500）mm | 5等 | 3等 | 省计量院 | 2019/8/14 | √ |
| 德铜检化 | 砝码 | 87826 | 1mg-200g | F1等级 | E2等级 | 省计量院 | 2019/8/12 | √ |
| 德铜检化 | 静态轨道衡 | G00032-6GK | GCS-D | Ⅲ | 最大允许误差（±1.5×10-4）t | 国家轨道衡计量站南昌分站 | 2019/10/15 | √ |
| 德铜检化 | 汽车衡 | Q01328-6H0 | SCS/ZCS-120WN | Ⅲ | M1等级 | 江西省上饶市计量所 | 2019/7/19 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）所抽查量器具溯源有效，开具证书报告基本符合要求。 |
| 审核日期： 年 月 日~ 月 日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**