编号：0043-2020-2022

 **测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 管材外径测量过程 | 被查部门 | 技术部 |
| 被测参数要求 | 参数M | φ90mm | 导出计量要求 | 最大允许误差 | ±0.1㎜ |
| 公差T | +0.6mm  | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | 无 | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度/最大公差 | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
| 数显卡尺 | （0－150）mm | ±0.02mm | / | 无 |
| 测量过程控制规范编号 | GB/T13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》 | 是 |
| 测量方法编号 |  YF -01《给水用聚乙烯（PE）管材》 | 是 |
| 环境条件 | 常温常湿 | 是 |
| 操作人员姓名 |  李凤利 | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | 见不确定度评定报告 | 是 |
| 有效性确认方法 | 实际不确定度小于等于允许不确定度,过程有效 | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 每月使用标准工件作为核查标准进行重复测量，绘制控制图。已绘制2021年7月－2022年5月控制图。 | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | 已绘制平均值-标准偏差控制图 | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员李凤利已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视采用标准工件作为核查标准进行测量，绘制平均值-标准偏差控制图。控制绘制方法正确，控制限计算正确。根据2021年7－2022年5月控制图该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期： 2022年6月12日 审核员： 企业部门代表：