**测量设备溯源抽查表**

编号：0650-2021-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 上海标一阀门有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 电接点压力表 | BY-38/S-003 | （0-10）MPa | 1.6级 | 精密压力表，0.4级 | 上海市有色金属计量检测站 | 2022.7.1 | 符合 |
| 生产部 | 游标卡尺 | 6051281 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量快，5等 | 上海市有色金属计量检测站 | 2022.7.1 | 符合 |
| 生产部 | 外径千分尺 | 06 | （25-50）mm | ±0.004mm | 量快，4等 | 上海市有色金属计量检测站 | 2022.7.1 | 符合 |
| 质管部 | 微机控制电液伺服万能试验 | CY20220328 | WAW-300B | ±1% | 标准测力仪，0.3级 | 安正计量检测有限公司 | 2022.7.1 | 符合 |
| 质管部 | 绝缘电阻表 | ZC25-4-001 | ZC25-4 | 10级 | 兆欧表检定装置，Urel=0.7%（k=2） | 上海市有色金属计量检测站 | 2022.7.1 | 符合 |
| 质管部 | 扭矩板手 | 2050113 | 400-2000N | ±3% | 扭矩板子检定仪，0.3级 | 安正计量检测有限公司 | 2022.7.1 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托上海市有色金属计量检测站校准和安正计量检测有限公司校准，校准证书由质管部保存。共抽查6件测量设备校准证书，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022 年7月28 日上午~ 7月29日下午 我电子签名92764bb375c44007ba1788b07a13b84审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。