**测量设备溯源抽查表**

编号：0103-2019-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 陕西福兰特汽车标准件有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量部 | 架盘天平 | 001 | (0-200)g | *U*=0.06 g*k*=2 | F₂等砝码 | 深圳华量校准检测有限公司 | 2022.02.17 | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 | 43340 | （0-25）mm | ±0.004mm | 4等量块 | 2022.02.17 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 80572989 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.05级活塞式压力计 | 陕西华科检测技术有限公司 | 2022.02.13 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 190583490 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.05级活塞式压力计 | 2022.02.13 | √ |
| 生产部 | 电子吊秤 | FLT-01 | 0-5t | Ⅲ级 | F2等砝码 | 北京市计量检测研究院 | 2021.10.14 | √ |
| 生产部 | 地秤 | 11408011 | 0-5t | Ⅲ级 | F2等砝码 | 2021.10.14 | √ |
| 质量部 | 洛氏硬度计 | 4798 | WAW-600 | *U*=0.6HRC  *k*=2 | 标准洛氏硬度块0.3HR | 深圳华量校准检测有限公司 | 2022.05.05 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至陕西华科检测技术有限公司、深圳华量校准检测有限公司、北京市计量检测研究院等单位检定/校准，抽查7份测量设备，量值溯源满足要求。 | | | | | | | | |
| 3b680c5193980ef6bebd5e5718150d1审核日期： 2022年 07 月15日  审核员签字： 53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707 部门代表签字： | | | | | | | | |