编号：0925-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质管部 | 砝码 | 8042 | 200g | F2等级 | 砝码（2mg～200g）F1等级 | 温州市计量科学研究院 | 2022/06/21 | √ |
| 生产部 | 电子秒表 | 8021 | JS-306 | *U*＝0.01s，k=2 | 时间检定仪检定秒表：MPE：±（2×+10-7×T+0.003 s） | 温州市计量科学研究院 | 2022/06/21 | √ |
| 质管部 | 钢直尺 | 8031 | 1000mm | ±0.20㎜ | 三等金属线纹尺标准装置 | 温州市计量科学研究院 | 2022/06/22 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 190612019 | DT0200 | *U*＝(0.14-3)mg，k=2 | 砝码1mg～500gF1等级；毫克组1mg～500mgE2等级 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 2022/05/27 | √ |
| 质管部 | 落锤式织物撕裂仪 | 10611 | YG(B)033A | *Urel*＝0.3%，k=2 | 标准测力检具M1等级 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 2022/05/27 | √ |
| 质管部 | 电子织物强力机 | 12775 | YG026MB-250 | *Urel*＝0.3%，k=2 | 标准测力杠杆0.1% | 中纺标检验认证股份有限公司 | 2022/03/08 | √ |
| 质管部 | 织物起球评级箱 | 90510 | YG（B）901 | *U*＝45Lx，k=2 | 万能角度尺MPE：±2′绝缘电阻表10.0级 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 2022/05/27 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备委托温州市计量科学研究院校准、中纺标检验认证股份有限公司等机构进行检定/校准，检定/校准证书由质管部保存。抽查7台测量设备，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年07月16日下午-07月17日审核员签字： 说明: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f58b70015cdcf0a1991cab9d5c48dc.png 部门代表签字： C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\a69e380d10678c74869249b1b99cf9a.png |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。