编号：0894-2021-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | 胶片厚度测量过程 | | 被测参数要求(含公差) | | (0.76±0.03) mm | | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | JSTM/QA-WI-102《胶片来料检验基准书》 | | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）   1. 测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，企业的产品的厚度范围为(0.5-0.9) mm 2. 测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=±0.01mm。（   3、测量设备校准不确定度推导： =0.02/3=0.0067mm | | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | | 型号规格 | | 主要计量特性  (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 测厚仪  LS-08-006-Q | | (0-12.7)mm | | 分辨力：0.001mm  ±0.014mm | | 922002110 | 2022.02.16 |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
| 计量验证记录  1）测量设备显示的测量范围(0-12.7)mm,不低于测量过程的实际测量范围(0.5-0.9) mm，满足要求。  2）测量设备的分辨力为0.001mm，小于测量过程控制量允许公差范围的1/10（即0.03\*2/10=0.006mm），满足要求。  3）通过溯源获知测厚仪的实际误差为0.0025mm，证书未给出此测量段的测量不确定度，被测参数的允许误差为±0.03mm，采用能力指数法：  （要求为3以上），满足要求。  验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字：  验证日期：2022 年03 月02 日 | | | | | | | | |
| 认证审核记录：   1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； 2. 计量要求导出方法正确； 3. 测量设备的配备满足计量要求； 4. 测量设备经过检定； 5. 测量设备验证正确。     审核员签名：    企业代表签字： 审核日期：2022 年 08 月 22 日 | | | | | | | | |