**测量设备溯源抽查表**

编号：0094-2019-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安徽安塑管业有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技检部 | 熔体流动速率测定仪 | AS-CL-03 | JC-400D | ±0.5℃ | 自校式铂电阻数字测温仪u=0.08℃ | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.12.22 | √ |
| 技检部 | 环刚度试验机 | AS-CL-02 | XHW-50 | ±2% | 标准测力仪  0.1级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.12.22 | √ |
| 技检部 | 快速水分仪 | AS-CL-25 | JC-720A | ±0.5% | 标准物质二级  温度表U=0.1℃  砝码F1等级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.12.22 | √ |
| 技检部 | 耐静液压测试试验设备 | AS-CL-24 | XGY-16 | ±2.0℃ | 温湿度场  巡检仪U=0.15℃ k=2 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.12.22 | √ |
| 生产部 | 压力表 | AS-CL-22 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 活塞式压力计  0.05级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.08.15 | √ |
| 技检部 | 尺寸变化 率测定仪 | AS-CL-01 | XGK-300 | ±2.0℃ | 温湿度场巡检仪U=0.15℃ k=2 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.12.22 | √ |
| 库房部 | 地磅 | AS-CL-21 | DS822-D9+ | Ⅲ级 | 砝码F1/F2/M2等级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.12.22 | √ |
| 技检部 | 电子台秤 | AS-CL-11 | TSC-100 | Ⅲ级 | 砝码F1/M2等级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.12.22 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由技检部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室机构检定/校准，校准/检定证书由技检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022 年09 月06 日下午~09 月 07 日  审核员签字：  部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。