**附3：**

**测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | | 2022007 | 测量过程名称 | 房屋边长测量 | 测量过程规范编号 | | XHCL-GF-001 |
| 所在部门 | | 工程部 | 测量项目 | 房间长度 | 控制程度 | | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：手持式激光测距仪，测量范围（0-50）m, 示值误差为在50m处是3.0mm。  测量方法：按照GB/T《工程测量标准》、GB/T17986-2000《房产测量规范》、CH5002-1994《地籍测绘规范》  环境条件：常温。  测量软件；无。  操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得上岗证。  其他影响量：无。 | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  1、查看型号规格：（0-50）m的手持式激光测距仪，其检定证书编号：第01289313-001号，检定日期：2022年02月03，符合要求。  2、检测过程有效性进行确认  用比对法对测量过程进行有效性确认：  （1）2022年2月20日，用（0-50）mm的手持式激光测距仪对被测长度进行5次测量，平均值为1=7.068m。  （2）2022年8月16日，用（0-50）mm的手持式激光测距仪对被测长度进行5次测量，平均值为1=7.062m  测量过程扩展不确定度为*U*=4.4mm，*k=*2  En=0.32  当En≤1时，测量过程有效，此En=0.32<1，此测量过程有效。    确认人员： 日期：2022年8月16日 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日 期 | 变 更 内 容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |