编号：1042-2022

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量 | 企业部门 | 质量工艺部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 10㎜ | 测量过程计量要求 | 最大允许误差 | 0.13㎜ |
| 公差T | ±0.2㎜ | 允许不确定度 |  |
| 其他要求 | / | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 校准不确定度 | 示值误差 | 其他计量特性 | 满足 |
| 1.游标卡尺 | (0~300)㎜ |  | ±0.04mm | / |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | TBDG/CL-2022-01《高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程控制规范》 | 满足 |
| 测量方法编号 | ZL104《工艺作业指导书》 | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 吴金文，培训后上岗 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 见《高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程不确定度评定》附录A | 满足 |
| 有效性确认方法 | 见《高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程有效性确认记录》附录B | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 见《高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程监视统计记录及质控图》附录 C | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | 见《高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程监视统计质控图》附录 D | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求.2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控.3. 测量过程不确定度评定方法正确.4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求.5. 测量过程监视在控制限内,测量过程控制图绘制方法正确.审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2022 年9月9 日 审核员：**** 企业部门代表：