附录C

**测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  编号 | | 20201201 | 测量过程  名称 | 面料经向缩率检验测量 | 测量过程规范编号 | | BONO-PG-JY001 |
| 所在部门 | | 品管部 | 测量项目 | 面料经向长度测量 | 控制程度 | | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：钢直尺(0--100)cm  测量方法：用(0--100)cm钢直尺，用重复测量法测量面料经向长度，记录测量长度数据；  环境条件：常温  测量软件；无  操作者技能：仪操作人员，经培训合格，有两年以上经验。  其他影响量：无 | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  用重复测量法对测量过程进行有效性确认：  用钢直尺进行复现性检测，对合成纤维织物面料经向长度进行检测，2022年4月25日,进行第一次长度观测，观测平均值为50.02cm;2022年4月26日,进行第二次长度观测，观测平均值为50.01cm。  钢直尺的扩展不确定度*U*为0.14cm  En= =0.05≤1  当En≤1时, 测量过程有效。  确认人员：金炫宗 日期：2022.4.26 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日 期 | 变 更 内 容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |