附3

**铜包钢外径尺寸检验测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | ADCL-2022-01 | 测量过程名称 | 铜包钢外径尺寸检验 | 测量过程规范编号 | ADFL-CL-2022-01 |
| 所在部门 | 检测部 | 测量项目 | 检测尺寸 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：测量设备：（0-200）㎜游标卡尺测量方法：游标卡尺测量采用直接接触法，将游标卡尺置于被测样品表面上，按照游标卡尺操作规程要求进行外径测量，游标卡尺显示被测量数据，并记录。环境条件：常温测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。其他影响量：无 |
| 有效性确认记录:用重复测量法对铜包钢外径尺寸检验测量过程进行有效性确认：1)、2022年3月4日 用游标卡尺对铜包钢外径尺寸检验进行5次检测，平均值为=φ55.05㎜2)、2022年3月7日 用游标卡尺对铜包钢外径尺寸检验进行5次检测，平均值为=φ55.08㎜测量过程的扩展不确定度*U*=0.08㎜ *k*=2， E n=| | /*U* E n=|φ55.05-φ55.08|/（1.414\* 0.08）=0.27㎜﹤1 当E n≤1时 该测量过程有效。确认人员：李成伟 bae7c8025bc1b23a0253b7d8572d1c5 日期：2022.3.7 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |