**测量设备溯源抽查表**

编号：1050-2021-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海清河机械有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 螺纹塞规 | QH220322-053 | 61/2-6STUB ACME-2G | 通端中径  （164.158±0.01）mm  U=5µm k=2 | 万能测长仪U=0.3µm k=2  三针0.5µm k=2 | 阿米检测技术有限公司 | 2022.06.17 | √ |
| 技品部 | 坐标测量机 | 172131 | CMMACCURA 12/24/10 | U=0.5µm+1.8 k=2 | 量块3等 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2022.07.04 | √ |
| 技品部 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 1411002 | WAW-600 | 1.0级 | 标准测力仪  0.3级 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2022.02.23 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 2-368525 | （0~300）mm | ±0.04mm | 量块5等 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2022.06.10 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 20220780907 | （0~1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 上海市嘉定区计量质量检验检测所 | 2022.08.04 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 82895 | （0~250）MPa | 1.6级 | 活塞式压力计  0.5级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.07.15 | √ |
| 技品部 | 特斯拉计 | Y09162 | HT201 | ±2% | 磁强计校准装置Urel=0.44% k=2  特斯拉计±1% | 无锡市检验检测认证研究院 | 2022.07.27 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由技品部负责溯源。公司测量设备全部委托上海希贝计量校准技术有限公司、无锡市检验检测认证研究院、阿米检测技术有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司及上海市嘉定区计量质量检验检测所检定/校准，校准/检定证书由技品部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022 年 10 月 24 日~ 10 月 25 日 上午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。