**重庆川东阀门制造有限公司**

**压力表密封性试验测量过程监视记录**

压力表1和压力表2检定状态合格，等级符合0.4级。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 测量过程名称 | 压力表1 | 压力表2 | 误差E≤1 | 检查密封性无泄漏 | 结 论 | 监视人员 |
| 2021.09.05 | 装置密封性试验 | 4.4MPa | 4.45MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2021.10.20 | 装置密封性试验 | 4.5MPa | 4.55MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2021.11.05 | 装置密封性试验 | 4.5MPa | 4.55MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2021.12.20 | 装置密封性试验 | 4.4MPa | 4.45MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2022.01.02 | 装置密封性试验 | 4.5MPa | 4.55MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2022.02.20 | 装置密封性试验 | 4.6MPa | 4.65MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2022.03.11 | 装置密封性试验 | 4.4MPa | 4.45MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2022.04.25 | 装置密封性试验 | 4.5MPa | 4.55MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2022.05.06 | 装置密封性试验 | 4.5MPa | 4.55MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2022.06.14 | 装置密封性试验 | 4.4MPa | 4.45MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2022.07.04 | 装置密封性试验 | 4.5MPa | 4.55MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2022.08.15 | 装置密封性试验 | 4.6MPa | 4.65MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2022.09.21 | 装置密封性试验 | 4.4MPa | 4.45MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
| 2022.10.05 | 装置密封性试验 | 4.5MPa | 4.55MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李玉春 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |