编号：1202-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 浙江树人工贸有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 感应式木材水分仪 | / | 0-99% | MPE：±1.0% | 电子天平*U*＝0.3mg，*k*=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 质检部 | 直角尺 | 20220523 | 125㎜ | 2级 | 大理石直角尺*U*＝2.0µm，*k*=2；塞尺*U*＝0.002㎜，*k*=2；三等金属线纹尺*U*＝8µm，*k*=2.8 | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | 20220516 | 25㎜ | MPE：±0.004㎜ | 数显外径千分尺*U*＝1.0µm，*k*=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 20220508 | 0-3m | *U*＝0.3㎜，*k*=2 | 标准钢卷尺*U*＝5µm+5×10-6L，*k*=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 20220612 | 0-150㎜ | *U*＝0.01㎜，*k*=2 | 量块*U*＝0.5µm+5×10-6L，*k*=2；数显外径千分尺*U*＝1.0µm，*k*=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 质检部 | 塞规 | 954174 | Φ15 H7 | MPE：±0.001㎜ | 接触式干涉仪*U*＝0.1µm，*k*=2； | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022年11月4日~11月5日上午 审核员签字： 微信图片_20220124153411 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。