**附3**

**测量过程有效性确认表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | | 02 | 测量过程名称 | 离心泵压盖内径尺寸检测过程 | 测量过程  规范编号 | | DYHXCL-GF-2021-02 |
| 所在部门 | | 生产技术部 | 测量项目 | 内径尺寸 | 控制程度 | | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：游标卡尺  测量方法：DYHXCL-GF-2021-02《离心泵压盖内径尺寸检测过程控制规范》及DYHX-ZD-01《尺寸测量作业指导书》。  环境条件：常温  测量软件；无  操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。  其他影响量：无 | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  1、查编号为HL21012568游标卡尺的校准证书，校准日期：2022年06月20日，溯源符合要求。  2、检测过程有效性确认：  用比对法对测量过程进行有效性确认：  （1）2022年08月29日，用游标卡尺对离心泵压盖内径尺寸进行5次测量，计算得平均值：1=61.92mm。  （2）2022年10月25日，用游标卡尺对离心泵压盖内径尺寸进行5次测量，计算得平均值：1=61.94mm。  测量过程的不确定度为*U*=0.06mm，*k=*2  En=0.25  E n=0.25<1时，此测量过程有效。  确认人员：c2ce8495a221c4464fc539aff69b9cb 日期：2022年10月 25日 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日 期 | 变 更 内 容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |