编号：1277-2021-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | TMY低压成套开关柜铜母线排厚度尺寸测量 | | 被测参数要求(含公差) | | (10±0.11)㎜ | | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | SF/GL-10-2017《铜排母线图纸》 | | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）  1.测量参数长度公差范围：T=0.22㎜  2.导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.22×1/3=±0.073㎜  3.测量范围导出：测量范围根据导出的原则，测量范围应(0～15.16)mm，因此选择(0～150)㎜的游标卡尺即可。 | | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | | 型号规格 | | 主要计量特性  (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 游标卡尺100512676 | | (0~150)㎜ | | ±0.03㎜ | | 822002294-001 | 2022.3.9 |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
| 计量验证记录  1）测量设备的测量范围（0～150）㎜游标卡尺，满足计量导出的测量范围(0～15.16)mm的要求。  2）测量设备的最大允许误差±0.03㎜，满足导出的测量设备最大允许误差△允≤±0.073㎜的要求。  验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字： 魏美玲 668f710d17cd59fc581077e3851fe3c 验证日期：2022年3月15日 | | | | | | | | |
| 认证审核记录：   1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 2. 计量要求导出方法正确。 3. 测量设备的配备满足计量要求。 4. 测量设备检定/校准合格。 5. 测量设备验证正确。   审核员签名：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1**  企业代表签字：668f710d17cd59fc581077e3851fe3c 审核日期：2022 年11月16 日 | | | | | | | | |