**测量设备溯源抽查表**

编号：0282-2020-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏明润环境科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 抗震压力表 | 50078537-01 | (0-1.0)MPa | U=0.8%FS k=2 | 精密压力表0.25级 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.09.01 | √ |
| 生产部 | 噪音计 | 1160457 | GM1351 | U=0.8dB k=2 | 声校准器1级 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.09.01 | √ |
| 生产部 | 激光测距仪 | 211092532 | H-D510 | ±1.5mm | 激光干涉仪±0.5μm | 镇江市计量检定测试中心 | 2022.09.27 | √ |
| 生产部 | 电磁流量计 | 20072080 | BTLD-8001611101EH1MBL | ±0.5% | 水流量标准装置±0.05% | 安正计量检测有限公司 | 2022.09.01 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 5020116 | (0-200)mm | ±0.03mm | 量块5等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.08.22 | √ |
| 生产部 | 绝缘电阻表 | 21939 | ZC25-3 | 10.0级 | 绝缘电阻表检定装置±(0.2%～1%) | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.08.22 | √ |
| 生产部 | 程控接地电阻测试仪 | 20363 | CC2520 | U=0.96% k=2 | 模拟交直流标准电阻器0.1级 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.08.22 | √ |
| 生产部 | 耐压测试仪 | 3233 | CJ2670S | U=0.9% k=2 | 耐电压测试仪校验装置±0.2% | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.08.22 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由行政人事部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司、镇江市计量检定测试中心、安正计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由行政人事部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 周静.jpg审核日期：2022年12月03日微信图片_20211218135005审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。