编号：0047-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏华源节水股份有限公司 | | | | | 审核员 | 李学弘 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产运营部 | 外径千分尺 | F12352 | （125-150）mm | ±0.01㎜ | 4等量块 | 徐州市质量技术监督综合检测检验中心 | 2019.09.26 | √ |
| 生产运营部 | 游标卡尺 | HS106290084 | (0-300)㎜ | ±0.02㎜ | 5等量块 | 2019.3.25 | √ |
| 生产运营部 | 带表卡尺 | 6212661189 | (0-200)㎜ | ±0.02㎜ | 5等量块 | 2019.03.25 | √ |
| 生产运营部 | 带表卡尺 | 9206650613 | (0-200)㎜ | ±0.02㎜ | 5等量块 | 2019.03.25 | √ |
| 生产运营部 | 深度游标卡尺 | 6105794706 | (25-50)㎜ | ±0.02㎜ | 5等量块 | 2019.09.26 | √ |
| 安质部 | 压力表 | 599121 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 精密压力表标准装置  0.4级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 安质部 | 电子吊秤 | 19AA00453-1 | 5T | U=0.6kg  K=2 | F1等砝码 | 2019.07.15 | √ |
| 审核综合意見：  该公司未建立计量标准，测量设备全部送至徐州市质量技术监督综合检测检验中心、深圳天溯计量检测股份有限公司检定、校准，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020 年3 月 20日~ 3月21日  9048214ab433ab6fe654ea12491634c  c0183d15897d8cab28562708f8ddd10  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**