编号：0109-2017-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 君品集团有限公司 | | | | | 审核员 | 吴素平 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产车间 | 内测长爪游标卡尺 | T15022034 | 0-200mm | ±0.02mm | 量块  5等 | 永嘉县计量检定所 | 2019.10.24 | √ |
| 质检部 | 涂层  测厚仪 | A1508270020 | leeb220 | B级 | 测厚仪检定装置5等 | 永嘉县计量检定所 | 2019.10.24 | √ |
| 质检部 | 里氏  硬度计 | HL01100303423 | TH310 | ±12HL | 标准里氏硬度块 | 永嘉县计量检定所 | 2019.10.24 | √ |
| 质检部 | 外径  千分尺 | 040506644 | （75-100）mm | ±0.01mm | 量块  5等 | 永嘉县计量检定所 | 2019.10.24 | √ |
| 质检部 | 万能  角度尺 | 01811869 | 0-360︒ | ±2′ | 角度规检定装置1级 | 永嘉县计量检定所 | 2019.10.24 | √ |
| 试验台 | 耐震  压力表 | YW09028299 | (0-40) MPa | 1.6级 | 精密压力表检定装置0.4级 | 永嘉县计量检定所 | 2019.11.08 | √ |
| 试验台 | 耐震  压力表 | 073909181 | (0-10) MPa | 1.6级 | 精密压力表检定装置0.4级 | 永嘉县计量检定所 | 2019.11.08 | √ |
| 仓库 | 电子吊秤 | X1604035 | (20-2000)kg | Ⅲ级 | 标准砝码M、M2等 | 永嘉县计量检定所 | 2019.10.24 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  查该公司《测量设备台账及周检计划表》，测量设备送永嘉县计量检定所检定，抽8台测量设备 ，经查其检定证书 ，填写规范，符合要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年04月03日 上午至2020年04月03日 下午 (共1.0天)  现场确认日期：2020.05.05  众_副本  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**