编号：0024-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 审核员 | 郭小红、谢卫民 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 万年水泥厂技术部 | 动态轨道衡 | GCU-100型 | ZCS-100-DG | 1级 | ±1.5×10-4t | 国家轨道衡计量站 | 2020.4.14 | √ |
| 万年水泥厂技术部 | 标准压力表 | 99-7-364 | 0-1MPa | 0.4级 | 0.05级 | 江西省计量测试研究院 | 2019.6.25 | √ |
| 万年水泥厂生产品质部 | 恒应力加荷全自动压力试验机 | 13FP2-01-A | HY-300型 | ±1.0% | 0.3级 | 江西省上饶市计量所 | 2019.4.24 | √ |
| 万年水泥厂熟料车间 | 电子电度表 | 07EP1-004-A | DSSD331 | 0.5 | 0.1级 | 技术部 | 2020.2.23 | √ |
| 万年水泥厂熟料车间 | 电子电度表 | 07EP1-302-A | DSSD331 | 0.5 | 0.1级 | 技术部 | 2019.7.5 | √ |
| 万年水泥厂熟料车间 | 电子皮带秤 | 07FS1-010-A | TDGSM16 | ±1% | F2等级 | 技术部 | 2020.4.10 | √ |
| 万年水泥厂熟料车间 | 电子皮带秤 | 07FS1-011-A | TDGSM16 | ±1% | F2等级 | 技术部 | 2020.4.10 | √ |
| 万年水泥厂技术部 | 电子汽车衡 | Q01909-6LM | SCS-150型 | III级 | F2等级 | 南昌市计量检定站 | 2020.1.17 | √ |
| 万年水泥厂水泥车间 | 电子皮带秤 | 08FS1-033-A | DEL1040 | ±1% | F2等级 | 技术部 | 2020.1.17 | √ |
| 万年水泥厂水泥车间 | 电子皮带秤 | 08FS1-038-A | DEL1040 | ±1% | F2等级 | 技术部 | 2020.2.22 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）查该公司各部门测量设备台帐，测量设备送江西万年青水泥股份有限公司技术部、江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、南昌市计量检定站、国家轨道衡计量站等机构检定/校准，随机抽查10台测量设备，均按照江西万年青水泥股份有限公司程序文件的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期内，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 |
| 审核日期： 2020年04月15日 下午至2020年04月16日 下午 (共1.5天)审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**