编号：0027-2018-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南通联发印染有限公司 | | | | | 审核员 | 吴素平 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度  等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 工程部 | 电子  天平 | 1123350927 | PG6002-S | Ⅱ级 | 标准砝码  F1、F2等级 | 国家纺织  计量站 | 2019.10.3 | √ |
| 工程部 | 温度指示控制仪 | YRFT10005 | MT-48H | ±3℃ | 数显温度计  ±0.1℃  兆欧表10级 | 国家纺织  计量站 | 2019.10.3 | √ |
| 工程部 | 电子台秤 | 331018040066 | TC10KB | Ⅲ级 | 标准砝码  F1、F2、M1等级 | 国家纺织  计量站 | 2019.10.3 | √ |
| 工程部 | 吋镜 | YRL300001 | 25.4mm | ±0.2mm | 数显  游标卡尺  ±0.02mm | 国家纺织  计量站 | 2019.10.3 | √ |
| 质检部 | 滚筒式智能计数  控制仪 | YRL32001 | JSK35282B | ±2% | 数显  游标卡尺  ±0.02mm | 国家纺织  计量站 | 2019.10.3 | √ |
| 质检部 | 多功能  强力机 | H10KS-0856 | HT400 | 断裂伸长±1mm | 标准测力计  0.1级 | 国家纺织  计量站 | 2019.10.3 | √ |
| 质检部 | 染色摩擦色牢度仪 | CM-09250 | CM-1 | U=0.05N k=2 | 数显测力计0.001N | 国家纺织  计量站 | 2019.10.3 | √ |
| 质检部 | 温湿度  记录仪 | 13015 | WJTH1111 | ±1℃  ±5% RH | 温湿度检定箱  U=0.1℃ k=2  U=0.3%RH k=2 | 中国航发南方工业有限公司计量  实验室 | 2019.8.23 | √ |
| 审核综合意見：  企业所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定、校准，经查8份测量设备检定、校准证书，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年05月09日 上午至2020年05月09日 下午 (共1.0天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**