编号：0055-2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | | | | | 审核员 | 尹彩侠 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置  准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量保证部 | 三坐标测量机 | 13479 | RAFplus | U=45u m+（L+40.0m m）u m | 量块3等 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2019.12.17. | √ |
| 质量保证部 | 超声波测厚仪 | 42000057 | TT100 | U=69um,k=(2) | 量块4等 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中 | 2020.04.02 | √ |
| 安环设备部 | 压力表 | 2782 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.4级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中 | 2020.04.20. | √ |
| 智联物流 | 电子汽车衡 | Q01065-6FP | SCS-100 | 3级 | 量衡器检定装置M1等级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中 | 2019.07.11. | √ |
| 装配分厂 | 数显扭矩扳手 | 9060265 | CNB100 | 3级 | 扭矩班子检定装置：MPE:±1.0% | 徐州市质量技术监督综合检验检测中 | 2019.01.03. | √ |
| 质量保证部 | 洛式硬度计 | 1655 | HR-150A | ±1.5 | 洛式硬度计检定装置均匀度：（0.4-1.4）HR | 徐州市质量技术监督综合检验检测中 | 2020.03.13. | √ |
| 质量保证部 | 转速表 | 991295613 | DM6236P | 0.05级 | 转速表检定装置控1\*10-4 k=2 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中 | 2019.11.06. | √ |
| 装配分厂 | 皮带张力计 | 2020-002 | BTG-2/1KN | U=30N  k=(2) | 数显式标准测力仪0.1级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2020.03.11. | √ |
| 审核综合意見：  企业使用测量设备溯源到徐州市质量技术监督综合检验检测中、上海市计量测试技术研究院。经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求. | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年05月13日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

测量设备溯源抽查表