编号：0114-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 耐压值零位校准  测量过程 | | | | 企业部门 | | 质检部 | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | GB/T 7251.1-2013规定：规定试验电压峰值（零位2000V），  误差是±3% | | 导出计量  要求 | | 最大允许误差 | | 实际配备的  耐压测试仪  校准结果：  2kV时误差0.5% |
| 公差T | | 允许不确定度 | |
| 其他要求 | | 其他要求 | |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 测量误差 | | 其他特性 | 是 |
| 1. 耐压测试仪 | | | 0-5kV | | Urel=1.2%  k=2 | | ±5%  检测2kV时  误差为0.5% | |  |
| 2. | | |  |
| 3. | | |  |
| 测量过程控制规范编号 | | | HS/GK-18-01 | | | | | | | 是 |
| 测量方法编号 | | | GB7251.12-2013 | | | | | | | 是 |
| 环境条件 | | | 常温 | | | | | | | 是 |
| 操作人员姓名 | | | 黄伟平 | | | | | | | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 有效性确认方法 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：  1.测量过程控制规范编制满足要求；  2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；  3. 测量过程不确定度评定方法正确；  4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求；  5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期： 2020年6月17日 审核员： 企业部门代表：