编号：0124-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 赢胜节能集团有限公司 | | | | | 审核员 | 余慧 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 电子秤 | 17-L-0549 | DZC009 | Ⅲ级 | 衡器检定装置  MPE:±（0.003-1000） g | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2019.07.10 | √ |
| 质管部 | 游标卡尺 | YBKC001 | （0～150）mm | ±0.02mm | 卡尺量具检定装置  5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2019.07.10 | √ |
| 质管部 | 电子天平 | 1312438 | （2～2100）g | Ⅲ级 | 无磁砝码  F1、F2等级 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2019.07.10 | √ |
| 制造部 | 计米器 | JMQ-5 | K5208G-2500BM-C526 | 0.1% | 智能测长仪  MPE:±0.11% | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2019.07.10 | √ |
| 制造部 | 钢卷尺 | GJCSY-1 | CWR-566-5E | ±  （0. 3+0.2L）mm | 标准钢卷尺  U=0.10mm Veff=100 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2019.07.10 | √ |
| 质管部 | 氧指数测定仪 | 545 | HC9002 | Urel=0.8%  k=2 | 标准物质  Urel=2% k=2 | 北京市计量检测科学研究院 | 2019.10.10 | √ |
| 质管部 | 转速表 | LHHD-07-1 | （0-20000）mm/min | Urel=0.5%  k=2 | 转速表检定装置Urel=0.17% k=2 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.08.22 | √ |
| 质管部 | 电子平台秤 | DZPTC011 | 20kg-3t | Ⅲ级 | 衡器检定装置  MPE:±（0.003-1000） g | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2019.07.10 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  企业测量设备委托泰兴市产品质量综合检验检测中心、北京市计量检测科学研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司进行检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年6月 20日~ 6月 21日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**