编号：0036-2018-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江中兴防爆器材有限公司 | 审核员 | 汪宁艺 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 技术检验部 | 刀口角尺 | 10013404 | （80×50）mm | 1级 | 圆柱角尺0级 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020年04月21日 | √ |
| 技术检验部 | 内测千分尺 | 160475074 | (5~30)mm | *U*=2μm*K*=2 | 标准环规3等 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020年04月21日 | √ |
| 技术检验部 | 邵氏硬度计 | FM-J-11 | LX-A型 | *U*=0.3HA*K*=2 | 数字式邵氏硬度计检定装置0.1级 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020年04月20日 | √ |
| 技术检验部 | 耐压测试仪 | 70849 | CC2670A | ±5% | 数字多用表 Urel=0.002%数字高压表 ACV: Urel=0.33% DCV: *U*rel=0.16%（*k*=2） | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020年04月09日 | √ |
| 技术检验部 | 内径百分表 | 量杆：112250指示表：1108257 | (10~18)mm | *U*=3μm*K*=2 | 指示表全自动检定仪MPE:（1~6）μm | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020年04月22日 | √ |
| 技术检验部 | 游标卡尺 | 12031145 | (0~300)mm | ±0.04mm | 量块5等 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020年04月20日 | √ |
| 技术检验部 | 外径千分尺 | G801 | (25~50)mm | ±0.004mm | 量块4等 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020年04月23日 | √ |
| 技术检验部 | 螺纹环规 | ZXFB/LG-J-05 | M30×1.5-6g | *U*=3μm*K*=2 | 测长仪MPE:±(0.3+L/1200)μm(L:mm) | 乐清市质量技术监督检测 | 2019年08月07日 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司测量设备全部送外检定/校准。公司检定/校准证书由行政部保存，现场抽查8份证书，均由乐清市质量技术监督检测院和浙江科鉴启真计量校准有限公司检定/校准，量值可溯源至国家计量基准和SI国际单位制，符合公司对溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2020年06月29日 上午至2020年06月30日 上午审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**