编号：0059-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安徽逸通新型建材科技有限公司 | 审核员 | 刘复荣 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置准确度等级 | 校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品管部 | 电子万能试验机 | 2011342 | WDT-W | *Urel=*0.4% (*k=2*) | 标准测力仪0.3级 | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 品管部 | 烘干法水分测定仪 | 1067888 | PMB53 | 1、载荷（0-10）g时，*U=*2mg（*k=*2)*;*2、载荷（20-50）g时*U=*3mg（*k=*2） | E2等级砝码E2等级 | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 品管部 | 密度天平 | 8332080763 | AR124CN | *U=*0.002g （*k=*2） | E2等级砝码E2等级 | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 品管部 | 热变形维卡软化点温度测定仪 | 2018675 | RV-300CTW | 最大允许误差±0.5°C温度：*U=*0.3°C（*k=*2） | 自校铂电阻温度计*U=*0.22°C（*k=*2） | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 品管部 | 塑料管压力试验机 | 20120502 | MZ-2015 | *Urel=*0.4% (*k=*2) | 标准测力仪0.3级 | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 品管部 | 数显卡尺 | 19072740 | （0-150）mm | 最大允许误差±0.02mm | 量块5等 | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 审核综合意見：该企业已建立了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中6件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |
| 审核日期： 2020年4月10日上午至2020年4月11日下午98bfa14354443b3165fbbf54f3f0042审核员签字： 部门代表签字： |