编号：0125-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西金德铅业股份有限公司 | | | | | 审核员 | 郭小红、吴勇强 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量检测中心 | 电子天平 | ZJTP001 | XS105DU | ①级 | E2级 | 江西省计量测试研究院 | 2018.10.29 | √ |
| 质量检测中心 | 酸度计 | ZJSD01 | PHS-3CW | 0.01级 | 0.003级 | 江西省上饶市计量所 | 2019.04.16 | √ |
| 质量检测中心 | 发射光谱仪 | ZJFS01 | 5100 | A级 | U=0.3mg/L（k=2） | 江西省计量测试研究院 | 2018.10.29 | √ |
| 技术管理部 | 电子称 | 010008 | SCS-3-PHC | Ⅲ级 | M1等级 | 德兴市市场和质量监督检验检测中心 | 2019.02.18 | √ |
| 技术管理部 | 电子地秤 | 010005 | SCS/ZCS-120D | Ⅲ级 | M1等级 | 江西省上饶市计量所 | 2019.07.17 | √ |
| 安全环保部 | 氧压力表 | 6133 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 江西省上饶市计量所 | 2019.7.12 | √ |
| 安全环保部 | 氧压力表 | 8480 | （0-0.6）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 江西省上饶市计量所 | 2019.7.12 | √ |
| 生产运行部 | 换热器 | 2016A061 | 容积0.07m³ | I级 | ±0.1mm | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2019.5.29 | √ |
| 生产运行部 | 储仓罐 | 20160048 | 20 m³ | I级 | ±0.1mm | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2019.5.29 | √ |
| 熔炼三车间 | 电子天平 | 37006097 | MSE36201S-OCE-DO | ②级 | F2等级 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 2019.5.25 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  查该公司各部门测量设备台帐，测量设备送江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、德兴市市场和质量监督检验检测中心等机构检定/校准，随机抽查10台测量设备，均按照江西金德铅业股份有限公司程序文件的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期内，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019 年 9月 17 日~ 9 月18 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**