编号：0113-2017-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 黑龙江乾伟嘉奇石油钻采设备有限公司 | | | | | 审核员 | 高喜静 | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量技术部 | 布式硬度计 | 5288 | HB-3000C型 | U=1.2%  k=2 | 布氏硬度块0.9% | 沈阳计量测试院 | 2019.11.20 | √ |
| 质量技术部 | 兆欧表 | 1702356 | ZC-7 | 10级 | 兆欧表检定装置MPE±0.2% | 沈阳计量测试院 | 2019.10.18 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 9299 | 0-300mm | ±0.04mm | 4等量块 | 沈阳计量测试院 | 2019.10.18 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | 1321933 | 0-25mm | ±4μm | 3等量块 | 沈阳计量测试院 | 2019.10.18 | √ |
| 生产车间 | 电子秤 | 25859755 | ACS-300 | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 沈阳计量测试院 | 2019.10.18 | √ |
| 生产车间 | 深度卡尺 | F11214 | 0-200mm | ±0.02mm | 5等量块 | 沈阳计量测试院 | 2019.10.18 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 5365 | 0-60MPa | 1.6级 | 活塞压力计0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2020.6.6 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意见：  公司未建立最高标准，测量设备送至沈阳市计量测试院检定，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年7月31日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |