编号：0117-2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | | | | | 审核员 | 吴素平 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品管部 | 气相色谱仪 | 20 | SP-6890 | U=10%,k=2 | 氮中甲烷气体  标准物质：U=1.5%,k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2019.9.23 | √ |
| 品管部 | 智能多参数消解仪 | 18B25A1029 | LH-25A | ±1℃ | 温湿度试验设备检定系统  ±0.03%FS | 南通市计量检定测试所 | 2019.9.23 | √ |
| 品管部 | 液相  色谱仪 | DEAB814601 | 1260 | U=14%，k=2 | 萘甲醇溶液：U=4%，k=2 | 南通市计量  检定测试所 | 2019.9.23 | √ |
| 品管部 | 总氮  测定仪 | 19B3N5311 | LH-3BN | ±5% | 氯化氢标准气体：U=2%,k=2 | 南通市计量  检定测试所 | 2019.9.23 | √ |
| 品管部 | 压力表 | FP-ZL-002 | Y-60  (0-1)MPa | 1.6级 | 标准压力表  0.25级 | 如东县计量检定测试所 | 2020.3.24 | √ |
| 品管部 | 电子天平 | FG-BZ-38 | BS-1500 | 级 | 砝码：E2等级 | 如东县计量检定测试所 | 2019.9.24 | √ |
| 品管部 | 可燃气体报警探头 | 6892 | AEC2232b | ±5%FS | 标准气体  U=2% k=2 | 如东县计量检定测试所 | 2019.3.27 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  该企业未建立最高计量标准，所有测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准，经查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年08月24日 上午至2020年08月24日 下午 (共1.0天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**