编 号： 0105-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 配制试剂称重过程 | 企业部门 | 安装部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 邻苯二甲酸氢钾重量:7.6545g±4.5mg  | 导出计量要求 | 最大允许误差 | ±1.5mg |
| 公差T | 9mg | 允许不确定度 | 1mg |
| 其他要求 | 无 | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况： |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 电子天平 | (0-200)g | */* | ±0.5mg | / |
| 测量过程控制规范编号 | TZHJ-CL-GF-201901《配制试剂称重过程控制规范》 | 满足 |
| 测量方法编号 | TZHJ-ZD-01《配制试剂作业指导书》及仪器使用说明书 | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 王春龙，培训后上岗 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 见附录A：《配制试剂称重过程测量不确定度评定》 | 满足 |
| 有效性确认方法 | 见附录B：《配制试剂称重过程有效性确认记录》 | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录及控制图绘制 | 见附录C：《配制试剂称重过控制监视分析表及控制图》 | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：1.查《配制试剂称重过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。2.查该测量过程要素：测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。3.查该测量过程不确定度评定方法正确。4.查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。98bfa14354443b3165fbbf54f3f0042审核结论：🗹符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2020 年05 月28日 审核员： 企业部门代表：