编号：0115-2018-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 通化市前进石油机械有限公司 | 审核员 | 王玉玲 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质检部 | 李氏硬度计 | A081021 | TH160 | ±12HRL | 里氏硬度计检定装置9HL | 东北国家计量测试中心辽宁省计量科学研究院 | 2020.7.9 | √ |
| 质检部 | 磁助电接点压力表 | 903008 | 0-250MPa | 1.6级 | 精密压力表0.05级 | 通化市计量检定测试所 | 2020.8.23 | √ |
| 质检部 | 多用磁粉探伤仪 | 2622 | CYE-N | 2.0级 | 兆欧表1.0级 | 东北国家计量测试中心 | 2020.5.21 | √ |
| 质检部 | 引伸计 | 2004024 | AWY50/5 | 0.2级 | YB型引伸计检定仪 | 通化市计量检定测试所 | 2020.4.10 | √ |
| 质检部 | 红外线测温仪 | 13005916 | GM550 | ±9° | 热工仪表校验仪0.02级 | 通化市计量检定测试所 | 2020.7.8 | √ |
| 质检部 | 液压万能试验机 | 191 | WE-3000 | 1级 | 标准测力仪EHB-300 0.3级 | 通化市计量检定测试所 | 2020.4.19 | √ |
| 质检部 | 数显中园图记录仪 | 1301011 | YYM-101A | 0.5级 | 热工仪表校验仪0.02级 | 通化市计量检定测试所 | 2020.7.4 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 86102 | 0-300mm | ±0.04mm | 量块5等 | 通化市计量检定测试所 | 2020.4.10 | √ |
| 质检部 | 外径千分 | B41001 | 50-75mm | ±0.01mm | 量块5等 | 通化市计量检定测试所 | 2019.11.19 | √ |
| 质检部 | 压力传感器 | 9987 | ZY-2C | 0.5级 |  活塞压力计/自能数字压力校验仪 | 东北国家计量测试中心辽宁省计量科学研究院 | 2020.4.18 | √ |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定、校准，抽查10份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。审核员签字： 部门代表签字：审核日期： 2020年9月24日 |