|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宿迁市金田塑业有限公司 | 审核员 | 尹彩侠 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 品管部 | 电子地上衡 | B904130570 | SCS-0.6 | Ⅲ级 | 砝码M1级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.09.04 | √ |
| 品管部 | 拉伸试验机 | 1305 | XLW(EC) | ±1%P | 标准测力计0.3级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.04.24 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | 13349 | （0-1）MPa | 2.5级 | 精密压力表0.4级 | 宿迁市计量测试所 | 2020.05.19 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 12155 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 宿迁市计量测试所 | 2020. 05.19 | √ |
| 品管部 | 光泽度仪 | 1309387 | 45度 | ±3.0GU | 标准光泽度板 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.03.14 | √ |
| 品管部 | 熔融指数仪 | TT-001 | RL-11B1 | ±1.0 ℃ | 温度校准仪： U=0.2℃ k=2 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.03.14 | √ |
| 品管部 | 橡胶硬度计 | 124 | WAW-600 | ±1HA | 标准测力计0.3级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.09.05 | √ |
| 品管部 | 游标卡尺 | YBKC-01 | （0-150）m m | ±0.03m m | 量块：4等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.09.04 | √ |
| 品管部 | 测厚仪 | LS-006 | （C1216-M） | ±(0.5+1%H ) μm | 标准膜片 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.03.13  | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高计量标准，所查测量设备均送深圳天溯计量检测股份有限公司、宿迁市计量测试所检定、校准。现场抽查8份检定校准证书，符合要求。  |
| 审核日期：2020 年 09 月28 日~ 09 月29 日 审核员签字： 部门代表签字： |